|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Symbol Position** | **Left** | **Center** | **Right** | **NOTES** |
| 25 | - | - | - |  |
| 24 | - | - | - |  |
| 23 | - | - | - |  |
| 22 | 7 | 7 | 7 | Top of strip ON ALL THREE REELS |
| 21 | B | 1 | O |  |
| 20 | BC | O | P |  |
| 19 | B | 1 | C |  |
| 18 | P | C | O |  |
| 17 | B | 1 | P | e2272-41.jpg |
| 16 | O | O | O |
| 15 | B | 1 | P |
| 14 | P | O | B |
| 13 | B | 1 | O |
| 12 | 1 | B | P |
| 11 | P | O | O |
| 10 | B | 1 | P |
| 9 | C | C | O |
| 8 | B | 1 | 1 |  |
| 7 | P | O | O |  |
| 6 | B | 1 | P |  |
| 5 | P | P | C |  |
| 4 | B | 1 | O |  |
| 3 | P | B | P |  |
| 2 | B | 1 | O |  |
| 1 | P | O | P | Bottom of strip |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Machine Model**  **E-2272-41-22** | | **M1** | | **M2** | | **M3** | | **P1** | | **P2** | |
| **E755-80** | | **E755-47** | | **E755-102** | | **583784** | | **003701-af00** | |
| **Symbol Values** | | | | | | | | | | | | |
| **Original Strip** | **Bell - B** | | **Orange - O** | | **Plum - P** | | **Cherry – C** | | **Bar - 1** | | **7’s = 7** | |
| **New Layout** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |

This machine delivered to Mark Hohs on Dec. 14, 2013. 5-line, 3 coin, 22 stops

Set strip into reel bottom first; rotate reel downwards, top of strip will overlap bottom. Length of strip In. Lg.

22

1

X

Top of reel strip is binary Bottom of strip is binary Strips are wide s Strips are narrow