|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Symbol Binary** | **Left** | **Center** | **Right** | **NOTES** |
| 25 | X | X | X | Top of strip – right strip |
| 24 | 7 | X | 7 | Top of strip – center strip and left strip |
| 23 | X | C | X |  |
| 22 | 1 | X | 2 |  |
| 21 | X | 1 | X |  |
| 20 | 2 | X | 1 |  |
| 19 | X | 2 | X |  |
| 18 | 3 | X | 3 |  |
| 17 | X | 7 | X | e2224-30.jpg |
| 16 | X | X | X |
| 15 | 1 | X | C |
| 14 | X | 3 | X |
| 13 | C | X | 1 |
| 12 | X | 1 | X |
| 11 | 1 | X | 3 |
| 10 | X | 2 | X |
| 9 | X | X | X |
| 8 | 3 | X | 1 |
| 7 | X | C | X |
| 6 | 1 | X | 2 |  |
| 5 | X | 1 | X |  |
| 4 | 2 | X | 1 |  |
| 3 | X | 2 | X |  |
| 2 | 1 | X | 3 |  |
| 1 | X | 1 | X | Bottom of strip |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Machine Model**  **E-2224-30-2** | | **M1** | | **M2** | | **M3** | | **P1** | | **P2** | |
| **E755-80** | | **E755-47** | | **E755-48** | | **450489** | | **---** | |
| **Symbol Values** | | | | | | | | | | | | |
| **Original Strip** | **Single Bar = 1** | | **Double Bar = 2** | | **Triple Bar = 3** | | **Cherry – C** | | **Blank = X** | | **7’s = 7** | |
| **New Layout** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |

**This machine is a narrow body, 25-stop, 3-line pay, 3-coin**

Set strip into reel bottom first; rotate reel downwards, top of strip will overlap bottom. Length of strip:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1

25

X

Top of reel strip is binary Bottom of strip is binary Strips are wide s Strips are narrow